附件1
新塘医院医用气体采购项目需求书
一、项目基本信息：
（一）项目名称：
[bookmark: OLE_LINK33]新塘医院医用气体采购项目
（二）总预算资金（最高限价）：477927.00元（含税费、运输费、装卸费、气瓶使用费等所有费用）
（三）合同期限:
合同期限一年，具体起止时间在签订合同时约定。合同期内，结算金额达到合同总金额或合同最高限价剩余金额不足以支付任一采购标的，合同将自动终止。
2、 项目内容：
（一）产品需求清单：
	序号
	产品名称
	纯度
	规格
	容器材质
	单位
	预算用量/年
	最高限价（含气瓶）
	预算金额（元）

	1
	医用氧
	≥99.5%
	2L
	碳钢瓶
	瓶
	12
	27元/瓶
	324

	2
	医用氧
	≥99.5%
	4L
	碳钢瓶
	瓶
	12
	27元/瓶
	324

	3
	医用氧
	≥99.5%
	10L
	碳钢瓶
	瓶
	24
	[bookmark: _GoBack]27元/瓶
	648

	4
	医用氧
	≥99.5%
	40L
	碳钢瓶
	瓶
	24
	32元/瓶
	768

	5
	医用氧
	≥99.5%
	175L
	焊接绝热罐
	瓶
	737
	638元/瓶
	470206

	6
	二氧化碳
	≥99.5%
	40L
	碳钢瓶
	瓶
	7
	299元/瓶
	2093

	7
	液氮
	≥99.999%
	10L
	铝合金绝热罐
	瓶
	36
	99元/瓶
	3564

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	477927



注：
（1）本项目序号5医用氧 纯度≥99.5%（医用氧标准） 175L 焊接绝热罐为核心产品。
（2）清单中“预算用量/年”为招标人根据以往经验的评估数量。本次招标货物不属于一次性完成供货，实际供货量应按每次招标人下达的供货清单为准。招标人不保证以上货物的供货量，投标人应理解并承担其可能带来的风险。
（二）项目技术和质量要求
1.医用氧必须通过药品质量管理规范（GMP）认证，取得《药品注册批件》或《药品再注册批件》，质量符合国标GB 8982-2025《医用及航空呼吸用氧》和《中华人民共和国药典》 2025年版二部标准要求（如有最新标准，执行最新标准）：
（1）性状：包括气态氧和液态氧，气态氧为无色气体，液态氧为低温液体，气化后为无色气体，无臭无味；
（2）鉴别：按照标准（含量测定）氧含量≥99.5%；
（3）一氧化碳：不得超过0.0005%（ml/ml）；
（4）二氧化碳：不得超过0.03%（ml/ml）；
（5）水分：不得超过0.0067%（ml/ml）。
2.氮气、二氧化碳等气体须提供有效的质量体系认证证书，符合国家最新质量标准。
3.供应商提供的所有气瓶及附件须符合国家《气瓶安全监察规程》等相关规定，具有有效的压力容器检定证书，负责气瓶的安全性检测和维修，确保气瓶使用安全。
4.供应商如为医用氧生产产家，须持有有效的《药品生产许可证》，证书中生产范围需包括医用氧；供应商如为医用氧经营企业，须持有有效的《药品经营许可证》，证书中经营范围须包含医用氧。
5.供应商如为医用气体生产厂家，须持有有效的《安全生产许可证》，供应商如为医用气体经营企业，须持有国家或省市有关部门颁发的《危险化学品经营许可证》（经营范围须涵盖本项目相关的招标内容）（国家另有规定的，则适用其规定）。
6.供应商提供的气体充装单位须具有有效期内的《气瓶充装许可证》或《气瓶（移动式压力容器）充装许可证》（如国家另有规定，则从其规定）。
7.医用气体运输单位须持有《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》（经营范围须涵盖本项目相关的采购内容）；如属于供应商委托运输的，应提供有效期内双方的合作协议。
8.供应商每次送货时均需配备至少一名专职危险货物驾驶员（司机）和一名随车专职危险货物押运员，须分别持有《道路危险货物运输驾驶员证》、《道路危险货物运输押运人员证》。
9.供应商应拥有包括但不限于储存、中转和装卸配套设施，配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。
10.所有气体在生产、充装、储存、运输过程中须符合国家相关安全规范，供应商须提供安全保障。
（三）商务要求
1.报价要求
（1）本项目报价应为完成本项目全部内容所需费用的含税价，包括但不限于生产成本、充装、运输、人工、保险、气体检测费、气瓶使用费、气瓶检测费、拟投入工具及材料、各类税费以及项目需求包含的所有风险、责任等各项项目实施过程的所有费用。
（2）中选单价在合同执行期间不变，合同期内不得因市场价格波动、原材料涨价等因素调整单价。
2.供货要求
（1）货物质保期：不少于 6个月。
（2）供货时效：采购人按实际需求分批次下单订货，供应商应于采购人每次下单后24小时内按下单数量完成供货；遇紧急用气等特殊情况，须在1小时内响应、3小时内紧急送货。供应商须满足采购人在合同期内长期不间断用气的需求，确保突发情况下气体供应不中断。
（3）供货地点：采购人指定医院收货地点，供应商须将货物运输并卸至指定位置，确保货物完好无损。
（4）运输要求:供应商须使用符合国家规定的危险化学品运输工具，负责货物运输全过程。供应商承担运输过程中的安全责任以及因自身原因导致的货物损坏、丢失、泄漏等全部责任及相关费用。
（5）当采购人因临床需要采购本项目以外的特殊气体时，供应商有责任协助采购人联系、购买、运送该气体，以保证使用科室需要。

3.验收要求
（1）供应商在发货前，对货物的外观质量、规格、数量、纯度等进行准确和全面的检验，确保货物符合本项目需求。
（2）医用氧在送货时需提交货物相应资料，包括：质量检测报告、药品注册批件等；其他气体在送货时需提供产品检验合格报告书。验收时如发现货物有质量问题、漏气或其它不符合本合同约定之情形者，采购人有权拒收货物，由此产生的退换货等相关费用由供应商承担。
（3）若合同货物运输或安装过程中因发生事故造成货物短缺、损坏，供应商须12小时内更换完毕，以保证合同货物在本合同约定时间内完成供货及安装，由此产生的相关费用由供应商承担。
（4）采购人的验收不作为货物内在质量合格的依据，在质保期内，供应商仍需对货物的内在质量承担责任。由于医用气体质量问题导致的任何事故、损失，供应商承担全部责任，包括但不限于医疗事故赔偿、设备损坏赔偿等。

4.服务与保障要求
（1）供应商建立24小时应急服务机制，接到液氧槽及汇流排管道漏气需1小时内到场处理，仪表及阀门出现损坏需4小时内到场处理。
（2）供应商全天配备应急联络人员及应急运输设备，接到采购人应急用气通知后，1小时内响应、3小时内紧急送货。
（3）合同期间，供应商须免费向采购人的操作人员提供医用气体用具安全使用、维护保养等方面的技术指导和培训，确保操作人员掌握正确的使用方法。
（4）供应商负责运输、安装、装卸等服务人员的人身安全，合同期间，如发生工伤或意外事故，由供应商承担全部责任，与采购人无关;因履行合同导致供应商、采购人或第三方人员、财产损伤的，由供应商自行承担全部责任，若第三方向采购人追责造成采购人经济损失的，采购人有权向供应商追索。
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